RGB – monitor

* Zmiesanim vsetkych je biela

CYKM – tlaciaren

* Zmiesanym vsetkych je cierna

HSV – monitor

* Pracuje sa tam z odtienom farbi